Ranet HQ

Host 52.7.9.200 255.255.255.240 -> Netz 52.7.9.192 255.255.255.240

Fa0/0 52.7.9.206 255.255.255.240

S0/0/0 52.7.9.221 255.255.255.252 -> Netz 52.7.9.220 255.255.255.252

S0/1/0 77.7.7.254 255.255.255.252 -> Netz 77.7.7.252 255.255.255.252

Ip route 52.7.9.204 s0/0/0

Ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 s0/1/0

Ranet BR

Host 52.7.9.210 255.255.255.248 -> Netz 52.7.9.208 255.255.255.248

F0/0 52.7.9.214 255.255.255.248

S0/0/0 52.7.9.222 255.255.255.252 -> Netz 52.7.9.220 255.255.255.252

Ip route 52.7.9.192 255.255.255.240 s0/0/0

Ip route 0.0.0.0 0.0.0. s0/0/0