KA BSN

* Unterschiede OSI TCP/IP Modell
* OSI Schichten:
  + Application 7 Header
  + Presentation 6 Header
  + Session 5 Header
  + Transport 4 Header
  + Network 3 Header
  + Data Link 2 Header & Trailer
  + Physical 1 Header
* TCP/IP Schichten:
  + Application 4
  + Transport 3
  + Internet 2
  + Network Access 1
* Ports
* TCP / UDP
* TCP:
  + Verbindungsorientiert
  + z.B.: Bei Mails, FTP,
* UDP:
  + Verbindungslos
  + z.B.: Streams, Telefonate,